고용노동부	보도자료

보도시점	2023. 10. 11.(수) 9:00	(2023. 10. 11.(수) 석간)

“긴 연휴 끝,

작업 재개 시 사고 주의해주세요”

‘제19차 현장점검의 날’ 운영, 가을철 지붕공사 안전수칙 준수도 강조 -

고용노동부(장관 이정식)와 한국산업안전보건공단(이사장 안종주)은 10월 11일 ‘현장점검의 날’에 업종·사고유형 등 특성에 맞게 지역별로 자체 점검계획을 수립하여 집중점검한다. 아울러 가을철 집중되는 지붕공사 사고를 예방하기 위해 안전수칙 준수도 함께 당부한다.

고용노동부는 4분기부터 중대재해가 많은 지역 또는 최근 중대재해가 증가한 지역을 집중관리하고 있으며, 이번 현장점검의 날에도 ▴신도시 건설현장 패트롤 점검, ▴벌목현장 패트롤 점검, ▴산단 내 공장신축 현장 집중점검 등 각 지역의 사고유형·업종에 맞게 지역단위 자체 점검을 실시한다.

점검 시에는 ▴3대 사고유형 · 8대 위험요인에 대한 안전조치 여부, ▴위험성평가 실시 여부, ▴작업전 안전회의(TBM) 등 20대 안전강령 이행 여부 등을 일제 점검한다. 특히, 지붕공사 관련 주요 사고사례, 핵심안전수칙을 배포하면서, 채광창 안전덮개 구입비용 지원사업도 함께 안내한다.

류경희 산업안전보건본부장은 “예년보다 긴 연휴가 끝나고 작업을 재개하거나 작업에 속도를 내면서 재해가 발생할 위험이 높다. 특히, 작년 이 무렵에 대전 아울렛 화재, 안성 물류창고 붕괴 등 대형사고가 다수 발생했던 바 있다. 이러한 사고가 재발하지 않도록 안전관리에 각별히 유의해 주시기 바란다.”라고 당부했다.

붙임 1. 3대 사고유형 8대 위험요인 1부
2. 산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요 1부.
3. 20대 안전강령 이것만은 꼭 지킵시다 1부.
4. 2023년 건설업 지붕공사 추락 사망사고 사례
5. 채광창 덮개 지원사업 안내문
6. 지붕공사 현장 안전작업 안내문

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	김동현	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	서기관 사무관 주무관	용윤서 이철호 정수빈	(044-202-8902) (044-202-8904) (044-202-8908)

붙임1		3대 사고유형 8대 위험요인

붙임2		산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요!

붙임3		20대 안전강령 이것만은 꼭 지킵시다

붙임 4		2023년 건설업 지붕공사 추락 사망사고 사례 <조사기준>

□ 공장 지붕공사 사망사고

□ 안전시설, 안전대 착용 등 지붕 위험방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023.6월 경기 김포시 소재 공장 지붕 판넬 설치 작업 중 판넬이 미끄러지면서 재해자와 함께 지붕 단부에서 8.2m 아래로 추락

ㅇ (작업여건) 사고 전날 및 당일 강우로 인해 지붕판넬 마감재인 강판 위에 물기가 있어 미끄러운 상태였으며 지붕 가장자리는 안전난간 등 추락위험방지 미조치

ㅇ (안전대책) 지붕상부 작업 시 지붕 가장자리 안전난간을 설치하거나. 추락방호망 등 안전시설물을 설치하고 작업자에게 안전대를 지급·착용 확인 후 안전대 부착설비에 걸고 작업하도록 관리감독 철저

□ 사망사고 현황(5건, 사망 5명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.01.12.	공장	지붕 누수구간 실리콘 보수작업 중 칼라강판이 파손되어 추락(7.5m)	지붕 위 위험방지조치 미실시 안전대 등 보호구 미지급, 미착용	1억 미만
`23.04.04.	공장	지붕 보수작업을 위해 이동 중 채광창이 파손되어 추락(16.3m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 등 위험방지조치 미설치	1억 미만
`23.05.16.	공장	지붕재 교체 준비작업 중 채광창이 파손되어 추락(13.0m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 등 위험방지조치 미설치, 보호구 미착용	1억 미만
`23.06.07.	공장	지붕 판넬 설치 작업 중 판넬이 미끄러지면서 재해자와 함께 지붕 단부에서 추락(8.2m)	지붕 작업시 안전대 미착용 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.06.10.	공장	캐노피 상부에서 판넬교체 작업 중 보조프레임(각관)이 파산되면서 추락(6.2m)	지붕 위 안전덮개, 작업발판 및 추락방호망 미설치, 안전대 미착용	1억 미만

□ 축사 지붕공사 사망사고

□ 안전덮개ㆍ작업발판 미설치로 노후된 채광창을 밟고 추락

ㅇ (사고개요) 2023년 6월, 강원 평창군 소재 축사 지붕 교체공사 현장에서 작업준비 중 밟고 있던 채광창이 파손되며 4.6m 아래로 추락

ㅇ (작업여건) 축사 신축이후 20년이상 경과함에 따라 채광창은 외기환경(태양광, 강우, 외풍) 등에 의해 경화·열화되어 충격·하중이 가해질 경우 쉽게 파손될 가능성이 높음

ㅇ (안전대책) 노후된 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 폭 30cm이상의 작업발판을 설치하고 작업 실시, 덮개 및 작업발판 설치 곤란 시 추락방호망, 안전대 착용

□ 사망사고 현황(3건, 사망 3명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.02.07.	축사	축사 지붕 해체작업을 위해 이동 중 채광창이 파손되어 추락(6.1m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.03.11.	축사	지붕재 설치작업 중 강판 모서리를 밟고 단부에서 추락(6.3m)	지붕 가장자리 안전난간· 추락방호망 미설치, 안전대 미착용	1~50억 미만
`23.06.03.	축사	지붕재 교체작업 중 채광창이 파손되면서 추락(4.6m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만

□ 기타 지붕공사 사망사고 현황(12건, 사망 12명)

□ [태양광] 태양광모듈 설치 시 지붕 위험방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023.7월 부산시 소재 공장 태양광발전소 구축공사현장에서 설비자재를 가지러 가기 위해 지붕 상부 이동 중 채광창을 밟아 파손되면서 8.0m 아래 추락

ㅇ (작업여건) 작업장소와 자재적재 위치가 달라 작업자 이동이 불가피했고, 작업장소 이외 이동구간에 노후된 채광창 등 출입금지구역 미표시

ㅇ (안전대책) 강도가 약한 채광창 등으로 구성된 지붕 상부 작업 시 견고한 구조의 덮개를 설치하거나 채광창 하부 추락방호망 설치, 근로자에게 안전모 및 안전대 착용하도록 관리필요

□ [근린생활시설] 지붕 보수작업 시 추락방지조치 미실시로 추락

ㅇ (사고개요) 2023. 6월 강원 홍천군 소재 근린생활시설 캐노피 보수 공사현장에서 유리돔 접합부 실런트 코킹작업 중 밟고 있던 유리가 깨지면서 6.5m 아래 추락

ㅇ (작업여건) 유리돔(곡면형태)이 작업이 불리한 상태, 안전대 부착설비 설치했으나 미사용

ㅇ (안전대책) 높이2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서는 안전대 등 개인보호구를 지급 착용하고 안전대 부착설비에 걸고 작업토록 관리감독 철저, 추락위험 하부 추락방호망 설치

□ 사망사고 현황(12건, 사망 12명)

재해발생일	공종	사고개요	사고원인	공사금액
`23.01.10.	태양광	설치작업 중 채광창 파손으로 추락(9.7m)	채광창 안전덮개 미설치	1~50억
`23.01.11.	근생	천장 판넬 해체작업중 중 판넬 붕괴(11.2m)	사전조사 및 작업계획서 미작성 안전대 부착설비 미설치	1억미만
`23.01.25.	태양광	배선작업 이동 중 채광창 파손으로 추락(13.0m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치 안전대 등 보호구 미착용	1~50억
`23.01.26.	태양광	설치 작업 중 채광창 파손으로 추락(8.0m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치	1~50억
`23.03.08.	근생	설비설치 작업 중 채광창 파손으로 추락(11.0m)	추락방호망 미설치, 안전모 미착용	1억 미만
`23.05.07.	주택	기와 설치작업 중 단부에서 추락(2.9m)	채광창 덮개ㆍ작업발판 미설치, 안전대 등 보호구 미착용	1억 미만
`23.05.12.	근생	옥상 방수공사 중 단부에서 추락(12.5m)	작업발판ㆍ추락방호망 미설치, 및 안전대 부착설비 미설치	1억 미만
`23.06.20.	근생	지붕 보수작업 중 유리창 파손으로 추락(6.0m)	추락방호망 미설치 안전대 미체결 관리감독 부재	1억 미만
`23.07.17.	태양광	자재 인양 중 채광창 파손으로 추락(9.3m)	채광창 안전덮개 및 작업발판 미설치 안전대 등 보호구 미지급·미착용	1~50억
`23.08.14.	주택	지붕 작업 중 단부에서 추락(2.3m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전대 부착설비 미설치	1~50억
`23.08.18.	아파트	지붕 균열보수작업 중 단부에서 추락(45m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전대 부착설비 미설치	1~50억
`23.08.19.	근생	지붕 기와교체 작업 중 단부에서 추락(7.2m)	지붕 가장자리 안전난간 미설치 안전모, 안전대 미착용, 부착설비 미설치	1억 미만

붙임 5		채광창 안전덮개 구입비용 지원사업

붙임 6		지붕공사 현장 안전작업 안내문